VTC_REG_PID_SET_CH1=\
<pid_settings type="probehead">
   <standard_pid proportional="1.445" integral="128.557" differential="21.426" />
   <temperature selftune="298.842" min="248.842" max="348.842" />
   <vta type="5" sensor="1" connected_sensors="1" />
   <gasflow selftune="535.000" min="481.500" max="588.500" />
   <bcu_chiller type="1" selftune="1" min="0" max="1000" />
   <pics checksum="" name=" PA TXI 800S6 H-C/N-D-05 XYZ BTO" />
   <checksum value="FFD08071" />
</pid_settings>
